**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

Επωνυμία Εταιρείας :

ΑΦΜ :

Στοιχεία Επικοινωνίας :

ΙΒΑΝ Λογαριασμού :

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | CPV | Περιγραφή Είδους | Μ.Μ | Ποσό-τητα | Τιμή Μ.Μ χωρίς Φ.Π.Α (€) | Συνολική Αξία χωρίς Φ.Π.Α (€) | Ολογράφως | Φ.Π.Α. (%) | |
| 1 | 14612300-7 | Υαλοστάσια αλουμινίου διαστάσεων 110Χ207cm, δίφυλλων συρώμενων-επάλληλων, μετά των υαλοπινάκων (ενεργειακού τύπου), των μηχανισμών ασφαλείας, της κλειδαριάς και συμπεριλαμβανομένου της σίτας και του συνόλου των απαιτούμενων υλικών και μικροϋλικών τοποθέτησης και στεγανοποίησης τους, ως Τεχνική Περιγραφή. | ΤΕΜ | 1,00 |  |  |  | 24 | |
| 2 | 14612300-7 | Υαλοστάσια αλουμινίου διαστάσεων 110Χ136cm, δίφυλλων συρώμενων-επάλληλων, μετά των υαλοπινάκων (ενεργειακού τύπου), των μηχανισμών ασφαλείας, της κλειδαριάς και συμπεριλαμβανομένου της σίτας και του συνόλου των απαιτούμενων υλικών και μικροϋλικών τοποθέτησης και στεγανοποίησης τους, ως Τεχνική Περιγραφή. | ΤΕΜ | 2,00 |  |  |  | 24 | |
| 3 | 14612300-7 | Υαλοστάσια αλουμινίου διαστάσεων 110Χ262cm, δίφυλλων συρώμενων-επάλληλων, μετά των υαλοπινάκων (ενεργειακού τύπου), των μηχανισμών ασφαλείας, της κλειδαριάς και συμπεριλαμβανομένου της σίτας και του συνόλου των απαιτούμενων υλικών και μικροϋλικών τοποθέτησης και στεγανοποίησης τους, ως Τεχνική Περιγραφή. | ΤΕΜ | 1,00 |  |  |  | 24 | |
| 4 | 14612300-7 | Υαλοστάσια αλουμινίου διαστάσεων 110Χ120cm, δίφυλλων συρώμενων-επάλληλων, μετά των υαλοπινάκων (ενεργειακού τύπου), των μηχανισμών ασφαλείας, της κλειδαριάς και συμπεριλαμβανομένου της σίτας και του συνόλου των απαιτούμενων υλικών και μικροϋλικών τοποθέτησης και στεγανοποίησης τους, ως Τεχνική Περιγραφή. | ΤΕΜ | 3,00 |  |  |  | 24 | |
| 5 | 14612300-7 | Υαλοστάσια αλουμινίου διαστάσεων 110Χ335cm, δίφυλλων συρώμενων-επάλληλων, μετά των υαλοπινάκων (ενεργειακού τύπου), των μηχανισμών ασφαλείας, της κλειδαριάς και συμπεριλαμβανομένου της σίτας και του συνόλου των απαιτούμενων υλικών και μικροϋλικών τοποθέτησης και στεγανοποίησης τους, ως Τεχνική Περιγραφή. | ΤΕΜ | 4,00 |  |  |  | 24 | |
| 6 | 14612300-7 | Υαλοστάσια αλουμινίου διαστάσεων 110Χ265cm, δίφυλλων συρώμενων-επάλληλων, μετά των υαλοπινάκων (ενεργειακού τύπου), των μηχανισμών ασφαλείας, της κλειδαριάς και συμπεριλαμβανομένου της σίτας και του συνόλου των απαιτούμενων υλικών και μικροϋλικών τοποθέτησης και στεγανοποίησης τους, ως Τεχνική Περιγραφή. | ΤΕΜ | 2,00 |  |  |  | 24 | |
| 7 | 14612300-7 | Υαλοστάσια αλουμινίου διαστάσεων 110Χ200cm, δίφυλλων συρώμενων-επάλληλων, μετά των υαλοπινάκων (ενεργειακού τύπου), των μηχανισμών ασφαλείας, της κλειδαριάς και συμπεριλαμβανομένου της σίτας και του συνόλου των απαιτούμενων υλικών και μικροϋλικών τοποθέτησης και στεγανοποίησης τους, ως Τεχνική Περιγραφή. | ΤΕΜ | 1,00 |  |  |  | 24 | |
| 8 | 14612300-7 | Υαλοστάσια αλουμινίου διαστάσεων 110Χ70cm, μονόφυλλα ανοιγόμενα, μετά των υαλοπινάκων (ενεργειακού τύπου), των μηχανισμών ασφαλείας, της κλειδαριάς και συμπεριλαμβανομένου της σίτας και του συνόλου των απαιτούμενων υλικών και μικροϋλικών τοποθέτησης και στεγανοποίησης τους, ως Τεχνική Περιγραφή. | ΤΕΜ | 1,00 |  |  |  | 24 | |
| 9 | 14612300-7 | Υαλοστάσια αλουμινίου διαστάσεων 60Χ50cm, μονόφυλλα ανοιγόμενα, μετά των υαλοπινάκων (ενεργειακού τύπου), των μηχανισμών ασφαλείας, της κλειδαριάς και συμπεριλαμβανομένου της σίτας και του συνόλου των απαιτούμενων υλικών και μικροϋλικών τοποθέτησης και στεγανοποίησης τους, ως Τεχνική Περιγραφή. | ΤΕΜ | 2,00 |  |  |  | 24 | |
| 10 | 14612300-7 | Υαλοστάσια αλουμινίου για μπαλκονόθυρες διαστάσεων 335Χ220cm, δίφυλλων ανοιγόμενων-συρώμενων, μετά των υαλοπινάκων (ενεργειακού τύπου), των μηχανισμών ασφαλείας, της κλειδαριάς και συμπεριλαμβανομένου του συνόλου των απαιτούμενων υλικών και μικροϋλικών τοποθέτησης και στεγανοποίησης τους, ως Τεχνική Περιγραφή. | ΤΕΜ | 9,00 |  |  |  | 24 | |
| 11 | 14612300-7 | Υαλοστάσια αλουμινίου διαστάσεων 110Χ197cm, δίφυλλων ανοιγόμενων-συρώμενων, μετά των υαλοπινάκων (ενεργειακού τύπου), των μηχανισμών ασφαλείας, της κλειδαριάς και συμπεριλαμβανομένου του συνόλου των απαιτούμενων υλικών και μικροϋλικών τοποθέτησης και στεγανοποίησης τους, ως Τεχνική Περιγραφή. | ΤΕΜ | 1,00 |  |  |  | 24 | |
| 12 | 14612300-7 | Υαλοστάσια αλουμινίου διαστάσεων 60Χ30cm, μονόφυλλα ανοιγόμενα, μετά των υαλοπινάκων (ενεργειακού τύπου), των μηχανισμών ασφαλείας, της κλειδαριάς και συμπεριλαμβανομένου της σ'ιτας και του συνόλου των απαιτούμενων υλικών και μικροϋλικών τοποθέτησης και στεγανοποίησης τους, ως Τεχνική Περιγραφή. | ΤΕΜ | 1,00 |  |  |  | 24 | |
| 13 | 14612300-7 | Υαλοστάσια αλουμινίου διαστάσεων 110Χ260cm, δίφυλλων συρώμενων-επάλληλων, μετά των υαλοπινάκων (ενεργειακού τύπου), των μηχανισμών ασφαλείας, της κλειδαριάς και συμπεριλαμβανομένου της σίτας και του συνόλου των απαιτούμενων υλικών και μικροϋλικών τοποθέτησης και στεγανοποίησης τους, ως Τεχνική Περιγραφή. | ΤΕΜ | 1,00 |  |  |  | 24 | |
| 14 | 14612300-7 | Υαλοστάσια αλουμινίου διαστάσεων 110Χ180cm, δίφυλλων συρώμενων-επάλληλων, μετά των υαλοπινάκων (ενεργειακού τύπου), των μηχανισμών ασφαλείας, της κλειδαριάς και συμπεριλαμβανομένου της σίτας και του συνόλου των απαιτούμενων υλικών και μικροϋλικών τοποθέτησης και στεγανοποίησης τους, ως Τεχνική Περιγραφή. | ΤΕΜ | 2,00 |  |  |  | 24 | |
| 15 | 14612300-7 | Υαλοστάσια αλουμινίου διαστάσεων 110Χ120cm, δίφυλλων συρώμενων-επάλληλων, μετά των υαλοπινάκων (ενεργειακού τύπου), συμπεριλαμβανομένου του συνόλου των απαιτούμενων υλικών και μικροϋλικών τοποθέτησης και στεγανοποίησης τους, ως Τεχνική Περιγραφή. | ΤΕΜ | 1,00 |  |  |  | 24 | |
| 16 | 14612300-7 | Υαλοστάσια αλουμινίου διαστάσεων 110Χ100cm,σταθερά, μετά των υαλοπινάκων, συμπεριλαμβανομένου του συνόλου των απαιτούμενων υλικών και μικροϋλικών τοποθέτησης και στεγανοποίησης τους, ως Τεχνική Περιγραφή. | ΤΕΜ | 2,00 |  |  |  | 24 | |
| 17 | 14612300-7 | Δίφυλλη, παλινδρομική θύρα αλουμινίου, διαστάσεων 1,70m × 2,2m περίπου, συμπεριλαμβανομένων των απαιτουμένων υλικών και μκροϋλικών, ως Τεχνική Περιγραφή | ΤΕΜ | 2,00 |  |  |  | 24 | |
| Σύνολο χωρίς Φ.Π.Α. (€): | | | | | |  |  |  |
| Φ.Π.Α. (€): | | | | | |  |  |  |
| Σύνολο με Φ.Π.Α. (€): | | | | | |  |  |  |

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Στην ανωτέρω τιμή συμπεριλαμβάνονται οι κρατήσεις υπέρ δημοσίου ποσοστού 6,27868% και η παρακράτηση φόρου εισοδήματος ποσοστού 4%, ποσά τα οποία θα παρακρατηθούν κατά την εξόφληση.

2. Πλέον των ανωτέρω, ο Προμηθευτής βαρύνεται με τα ακόλουθα λοιπά έξοδα:

α. Μεταφορικά, ζυγιστικά, εκφορτωτικά, πάσης φύσεως έξοδα ελέγχου – δοκιμών και λοιπά έξοδα, τα οποία απαιτούνται μέχρι την Οριστική Ποιοτική και Ποσοτική Παραλαβή των συμβατικών ειδών στον τόπο παράδοσης.

β. Όλα τα έξοδα πιστοποίησης, διασφάλισης ποιότητας, ασφαλίσεων, καθώς και όσων εξόδων προκύψουν σε περίπτωση απόρριψης συμβατικών ειδών ή καθυστερημένων παραδόσεων.

γ. Κάθε άλλο κρυφό έξοδο το οποίο δεν προσδιορίζεται στην προσφορά.

3. Η ισχύς της προσφοράς είναι ………………..[τουλάχιστον 10 μήνες].